附件2

深圳市退役军人事务局关于采购多元化直播服务项目技术要求

项目技术要求中所出现的设备技术要求，内容制作要求，仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在自行根据布展实施方案调整，但替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备的名称** | **数量** | **单位** | **简要技术需求或服务要求** | **备注** |
| **一、直播设备** |
| 1 | 声卡 | 1 | 只 | 类型：电容式内部阻抗：68信噪比：90dB(A)供电电压：48V±4V额定电流：3.6mA动态范围：132dB(A)重量：317g音头直径：25.4mm |  |
| **序号** | **设备的名称** | **数量** | **单位** | **简要技术需求或服务要求** | **备注** |
| 2 | 直播间补光灯5灯套 | 1 | 套 | 功率：150W；输入电压：AC100-240V；LED寿命：≥100000小时；色温：550K±200K；显色指数：Ra＞96；光照度：18000LUX；调光范围：1%-100%1. 柔光箱：规格70×100cm；

2.八角柔光箱：规格直径120cm，3.气垫灯架：高300cm，收合高度104cm；4.旋转式多用灯架：高140-492cm，收合高度119cm； 1. 球型柔光罩：

尺寸：650×560×26.5 mm。 |  |
| 3 | 直播监听耳机 | 1 | 个 | 适用范围：迷你扩音外径尺寸：8mm产品重量：0.53±0.1g低频共振：320Hz±20%额定功率：额定输入3mW，上限输入5mW磁束密度：2150±10%Guass |  |
| **序号** | **设备的名称** | **数量** | **单位** | **简要技术需求或服务要求** | **备注** |
| 4 | 直播摄像头 | 1 | 个 | 尺寸（带显示器支架）：85×58×48mm重量：约222g最大视频分辨率：1080P/60fps镜头：优质全高清玻璃镜头f/2.0-聚焦3.7mm视野：78º对焦：自动对焦内置音频：双全向麦克风立体声或双单声道 |  |
| 5 | 直播架 | 2 | 个 | 高度：210cm反折叠支架 |  |
| **二、直播间其他布置** |
| 1 | 直播椅子 | 2 | 个 | 带升降带轮专业直播椅子尺寸：110cm×50cm |  |
| 2 | 双人沙发 | 2 | 个 | 材质：超纤仿真皮尺寸：1500×820×820mm |  |
| 3 | 单人沙发 | 4 | 个 | 材质：布艺（配小圆几）尺寸：73×73×80 |  |
| 4 | 背景板 | 7.5 | 平方米 | 尺寸：3m×2.5m材质：高温防晒车贴KT板主要内容：直播室功能服务简介 |  |
| **序号** | **设备的名称** | **数量** | **单位** | **简要技术需求或服务要求** | **备注** |
| 5 | 展板画报 | 8 | 个 | 规格：180cm×80cm材质：相纸，过胶防晒防水展板画报内容：不同主题活动介绍 |  |
| 6 | 展架费用 | 8 | 个 | 展架费用 |  |
| 7 | 装饰品展示架 | 1 | 个 | 落地款尺寸：225×30×80cm |  |